DMA直接将adc采样得到的数据转运到dac中输出

Dac的输出频率和adc的采样频率要设置为一样